|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2017/4 | |
| _unlogo | **Conseil économique et social** | | Distr. générale  10 novembre 2016  Français  Original : anglais |

**Commission économique pour l’Europe**

Comité des transports intérieurs

**Forum mondial de l’harmonisation  
des Règlements concernant les véhicules**

**Groupe de travail en matière de roulement et de freinage**

**Quatre-vingt-troisième session**

Genève, 23-27 janvier 2017

Point 7 c) de l’ordre du jour provisoire

**Pneumatiques : Règlement no 54**

Proposition d’amendements au Règlement no 54 (Pneumatiques pour véhicules utilitaires   
et leurs remorques)

Communication des experts de l’Organisation technique   
européenne du pneumatique et de la jante[[1]](#footnote-2)\*

Le texte reproduit ci-après, établi par les experts de l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO), a pour objet de modifier les prescriptions de l’annexe 5 du Règlement no 54. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras pour les ajouts ou biffés pour les suppressions.

I. Proposition

*Annexe 5, partie II, tableau B*, ajouter les rubriques suivantes :

«

| *Désignation de  la dimension du pneumatique (+)* | *Code de  la largeur théorique  de la jante* | *Diamètre nominal  de la jante d (mm)* | *Diamètre hors tout D (mm)* | | *Grosseur  du boudin S (mm)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Normal* | *Neige* |  |
| **…**  **33x11.50R20LT**  **35x11.50R17LT**  **37x13.50R26LT**  **36x15.50R20LT**  **40x15.50R26LT**  **…** | **9.00**  **9.00**  **11.00**  **12.50**  **12.50** | **508**  **432**  **660**  **508**  **660** | **826**  **877**  **928**  **902**  **1 004** | **832**  **883**  **934**  **908**  **1 010** | **290**  **290**  **345**  **395**  **395** |

».

II. Justification

Il est proposé d’inclure ces désignations, car elles doivent être vendues dans des pays prescrivant l’homologation de type conformément au Règlement ONU no 54.

1. \* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2016‑2017 (ECE/TRANS/254, par. 159, et ECE/TRANS/2016/28/Add.1, activité 03.1), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat. [↑](#footnote-ref-2)